**监理工作联系单**

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目 编 号：ZHJL-LXD-002

|  |
| --- |
| 致： 双杰新能有限公司（施工项目部） 主题：关于加强夏季高温施工防暑降温安全管理的相关事宜内容：近期本地气象部门持续发布高温橙色预警（日最高气温≥37℃），现场施工面临严峻防暑挑战。为确保施工人员安全、预防中暑事件，现依据《建设工程安全生产管理条例》《防暑降温措施管理办法》等规定，特发此联系单要求落实防暑措施，请施工单位，立即组织专项排查并落实以下工作：1.温≥35℃时，10:00-15:00禁止露天高处作业（组件安装、支架焊接等），采用“抓两头、歇中间”模式；2.当气温≥40℃时，全面停止露天作业；3.每个作业点配备：急救药箱（含藿香正气水、人丹、清凉油）、足量盐汽水/绿豆汤、移动遮阳棚；4.强制穿戴透气棉质工作服、宽檐帽、护目镜，禁止赤膊作业；5.高处作业人员随身携带便携式饮水袋（≥1.5L/人）；6.每日开工前测量作业人员血压、心率，禁止高血压、心脏病患者从事高温作业；7.专职安全员定期巡查一次，发现中暑先兆（面色苍白、大汗淋漓）立即停工送凉；8.贵单位需按照相关规范要求编制合理可行的夏季高温专项施工方案及应急预案；9.请施工单位务必以人为本，坚决守住安全生产红线；抄送：天津杰润新能源有限公司项目监理机构（章）： 总监理工程师：  专业监理工程师：  日 期： 2025年06月05日  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。