**第二次工程例会 会议纪要**


工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目　 　B6 1　—　02

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位:  现将 第 2次工程例会 会议纪要印发给你们,请查收。  附：会议纪要正文共 1 页。    **项目监理机构(章):**  **监理工程师：　 　日期： 2014.5.27** | | |
| 各与会单位及人员  签到栏 | 与会单位 | 与会人员 |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 叶建伟 |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 查东锋 |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 王廷璋 |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 郝志刚 |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 高峰 |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 卢洪彦 |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 王立杰 |
| 无锡锡安机电设备安装有限公司 | 王丙军 |
| 无锡锡安机电设备安装有限公司 | 黄海俊 |
| 无锡锡安机电设备安装有限公司 | 胡连成 |
| 安庆市环城建筑安装有限责任公司 | 李先兆 |
| 安庆市环城建筑安装有限责任公司 | 胡超 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。 | | |

**第一次工地会议会议纪要**

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目 B 6 1 — 02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-5-27 |
| 组织单位 | 中利腾晖吐鲁番三期项目部 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 工地例会 | | |
| 会议内容：  会议由业主叶建伟主持  会议开始，叶经理提出以下要求：   1. 无锡锡安机电单位现场进行定位放线及打孔施工，要将孔间距误差控制在3-5mm之内。 2. 土建方面，安庆环城单位在进行土方施工及地基施工时，一定要先定位好之后在进行施工，确保工程质量一次通过。 3. 新进场员工要做好安全、技术交底，现场施工安全员必须要在一旁旁站。 4. 常州正衡电力工程监理有限公司，主要以下几点： 5. 各参建施工单位的开工资料截至目前仍未完成报审，请尽快完成并上报。 6. 现场作业注意安全，安全员及质量员要在现场对现场安全质量进行把关。 7. 临时用电注意用电安全，接线需由专业电工进行，各用电设备要定期点检。 8. 综合楼施工必须佩带安全帽，商业混凝土浇筑前需通知监理到场旁站。 9. 打孔施工完成后，需报监理验收后方可进行混凝土及地桩施工。 10. 各施工单位每天必须进行安全、技术交底班组会议，并作好记录。 11. 无锡锡安机电设备安装有限公司，主要以下几点： 12. 开工报告里面的资料已完成，下午报监理审查。 13. 现场施工质量员及安全员已就位，在进行挖掘施工时安全员将旁站。 14. 临时用电设施已完成，现场接线由专业电工进行操作。 15. 安庆市环城建筑安装有限责任公司，主要以下几点： 16. 施工现场施工人员进场施工时，均已进行安全教育和技术交底工作，各施工人员身体状况符合施工人员要求。 17. 登高施工人员均已佩戴安全帽，脚手架已搭好，会后请业主、监理进行验收。     项目监理部 整理 | | | |

****