监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-HYJY-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 总包办公室 | 会议时间 | 2024.4.28 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王登营 |
| 会议主题**:** | 安全例会 | | |
| 会议内容；  一、现场的安全设施检查   1. 应定期检查安全标识、警示牌的设置情况，确保其清晰可见。 2. 对工地现场围挡、临时脚手架及基坑防护等安全设施进行定期检查，确保其稳固、完好。   二、施工现场清理   1. 对施工现场进行清理，保持场地整洁，清除杂物、积水等安全隐患。 2. 需确保施工材料、设备堆放整齐，不影响作业安全。   三、高处作业防护   1. 高处作业必须佩戴安全带，并确保有稳固的立足点。 2. 应设置安全防护措施，防止工人跌落。   四、机械设备防护  1、定期对机械设备进行检查、维护，确保正常运行，消除故障隐患。  2、在操作机械设备时，应严格遵守操作规程，确保作业安全。  五、用电安全管理  1、现场应定期检查电气线路、设备及可靠接地，确保其完好、无破损。  2、严格遵守用电安全规范，禁止私拉乱接、超负荷使用。  3、现场道路应保持通畅，下雨天后所有机电设备必须切断电源。  4、施工现场必须安排专职电工负责用电安全。  六、防火防爆措施  1、施工现场必须配备足够的消防器材，并定期检查有效性。  2、严格控制易燃易爆物品，防止火灾和爆炸事故发生。  七、工人安全防护  1、应为工人提供符合要求的防护用品。  2、定期组织工人进行安全培训，提高工人安全意识和自我保护能力。  八、气候条件应对  1、春夏季气候多变，要密切关注天气预报，提前做好防范措施。  2、在雷雨大风的恶劣条件下及时停止高空、露天焊接等危险作业。  九、以上这些安全注意事项只有严格执行落实，才能确保工地安全，保障工人的人身安全和项目的顺利进行。希望各单位管理人员加以重视，共同努力营造一个安全、和谐的施工环境。 | | | |

注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件