**开箱检查记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 组件 |
| 生产厂家 | 通威、日托 | 出厂日期 | 2025年3月25日 |
| 规格型号 | 590WpN、430Wp轻质组件 | 检查 数量 | 23箱 | 开箱日期 | 2025年5月14日 |
|  检验内容及规范要求 | 检查结果 |
| 包装情况 | ☑包装及密封完好，规格、型号符合设计要求☑附件、备件齐全 ☑外观完好☑设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其它异常情况。 | 合格 |
| 随机文件 | ☑文件目录 ☑装箱清单 ☑产品合格证□有关图纸 □安装、使用及维护说明书□电气原理图、接线图及符号说明□安装图 □易损件目录 | 合格 |
| 机械部件 | ☑产品名称、型号 ☑出厂编号☑质量等级标志 ☑厂名、商标□出厂日期 | 合格 |
| 电气部分 | □内部元器件是否齐全、完好□一、二次电缆是否存在松动□复核控制柜的型号、规格、配置 | 合格 |
| 进口设备 | □进口货物报价单 □商检合格证□国家标准组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料□产品各部件标志、标识、须知、说明等均应清晰□中文说明书 | 无 |
|  |  |
| 检验人： 检验时间: |

**开箱检查记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 逆变器 |
| 生产厂家 | 阳光电源 | 出厂日期 | 2025年3月25日 |
| 规格型号 | 100kw3台；50kw1台 | 检查 数量 | 4台 | 开箱日期 | 2025年5月14日 |
|  检验内容及规范要求 | 检查结果 |
| 包装情况 | ☑包装及密封完好，规格、型号符合设计要求☑附件、备件齐全 ☑外观完好☑设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其它异常情况。 | 合格 |
| 随机文件 | ☑文件目录 ☑装箱清单 ☑产品合格证□有关图纸 ☑安装、使用及维护说明书☑电气原理图、接线图及符号说明□安装图 □易损件目录 | 合格 |
| 机械部件 | ☑产品名称、型号 ☑出厂编号☑质量等级标志 ☑厂名、商标☑出厂日期 | 合格 |
| 电气部分 | ☑内部元器件是否齐全、完好□一、二次电缆是否存在松动□复核控制柜的型号、规格、配置 | 合格 |
| 进口设备 | □进口货物报价单 □商检合格证□国家标准组织认证的产品证书、产品检验标准和有关资料□产品各部件标志、标识、须知、说明等均应清晰□中文说明书 | 无 |
|  |  |
| 检验人： 检验时间: |