旁站记录表

**工程名称**：淮安中恒99MW风电项目 编号：ZHJL-PZJL-00

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2020年 月 日 | 施工地点： #机位基础 |
| 旁站监理的部位或工序: 二次灌浆 | |
| 旁站监理开始时间：2020年 月 日 时 | 旁站监理结束时间：2020年 月 日 时 |
| 施工情况：   1. 用高强度的成品拌和料和洁净的自来水； 2. 基层已处理干净并经过湿润； 3. 模板已密封好； 4. 锚板已校正偏差在规范1mm范围内； 5. 现场施工人员 人，技术人员 人； 6. 发电机一台，拌和料搅拌机一台，现场工器具已齐备。 | |
| 监理情况：  1、复查锚盘平整度在1mm以内；  2、复查整个二次灌浆用料 袋和洁净的自来水；  3、检查锚板检查孔灌浆已饱满、连续均匀灌浆；  4、灌浆料试块三组。 | |
| 发现问题： | |
| 处理意见： | |
| 备注（包括处理结果）： | |
| 承包单位：安徽嵩安建设工程有限公司  技 术 员：  日 期： 2020 年 月 日 | 项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司  淮安中恒99MW风电项目监理  旁站监理人员：  日 期： 2020年 月 日 |