2017年09月19日 星期二 暴雨 21～26℃

益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目

一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

因下雨施工现场无人施工；

二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：

* 56区安装支架，施工人员6人；
* 55区箱变基础护栏安装，施工人员3人；
* 54区，验收整改项（支架平整度问题）未进行整改；
* 3、4区箱变基础支模、钢筋绑扎完成，因下雨未浇筑；
* 8区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；

图片如下：

现场人员：刘忠杰、贾玉成、张博、董军旗

