监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 5 月 9 日 星期 二 | | | 天气 | 晴 | 气温 | 9~27℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  送出线路，商砼C15,11方；C22，24方。已见证取样。  升压站，商砼C25，3方。已见证取样。  预制管桩直径300mm，桩长6米，到场150根。合格证齐全。 | | |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员11人，升压站施工人员8人，送出线路施工人员12人。 | | | | |
| 施工机械动态**：**挖掘机1台，铲车1台，吊车1台，引孔机1台，打桩机1台。 | | | | |
| 施工情况 | | 1. 升压站北面围墙下圈梁浇筑，西面围墙上圈梁和构造柱支模板、绑钢筋。 2. 光伏区迟家沟沉桩73根，引孔77个。 3. 送出线路N4、N6、N7基坑垫层浇筑，N3基础浇筑。 | | | | | |
| 的问题  检查发现 | | 送出线路有部分施工人员现场施工未佩戴安全帽。 | | | | | |
| 意见、结果  处理措施、 | | 现场要求正确佩戴安全帽。 | | | | | |
| 或其他  协调内容 | |  | | | | | |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | | | 总监**：王立杰** | | | | |