### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年 4 月 26 日星期 五 | | 气候 | | 晴天 | | 气温 | 11/26c° |
| 监理人员 动态：监理工程师2人，满足要求 | | | | | 材料进场: | | | |
| 施工方人员动态：线路孔桩78人 | | | | |
| 施工机械动态：满足现场要求 | | | | |
| 施工部位进度情况 | 线路塔位:G47定位开挖，G49～55塔位正常作业 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 现场检查、巡查 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.检查安全技术交底:作业人员有效桩长尺寸、根开尺寸交底不清楚，通知现场立及整改，加强质量安全管理。  2.现场协调处理:塔位G41、42、43征地环保相关手续  需要协调办理。  3.塔位G56:施工图设计有修改调整。图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 |  | | | | | | | |
| 记录人 | |  | | 总监签阅 | |  | | |