**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 15 日　 天气：晴

星期： 五 温度: 10--22℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查电缆沟砌筑施工，要求带线施工，确保平整，砖缝错缝，砂浆配比符合要求现场发现电池舱下口与槽钢之间间隙较大，要求电气单位先进行封堵处理，再由土建单位进行砂浆找坡。检查接地环网焊接施工，要求搭接面积满足设计和规范要求，焊渣处理干净，再刷涂防锈漆。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟砌筑接地环网焊接  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |