**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 16 日　 天气：雾

星期： 六 温度: 11--19℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查电缆沟砌筑施工，要求带线施工，确保平整，砖缝错缝，砂浆配比符合要求，电缆沟粉刷抹灰。  检查一次设备舱基础底找平层，要求积水走向坡度。  检查电缆支架材料进场规格及镀锌锌层厚度，符合图纸要求。  检查电缆支架现场加工工艺。要求处理焊缝的焊渣及做好防腐。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟砌筑、电缆沟压顶梁模板安装。一次设备舱底找平层。  电缆支架加工。 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |