**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 17 日　 天气：阴天

星期： 日 温度: 9--15℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查电缆沟砌筑施工，要求带线施工，确保平整，砖缝错缝，砂浆配比符合要求，电缆沟粉刷抹灰。检查电缆沟压顶梁模板安装，要求控制好梁截面，做好模板之间缝隙。检查二次舱设备进场及就位。要求规范吊装，注意吊装安全。检查电缆支架现场加工工艺。要求处理焊缝的焊渣及做好防腐。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟砌筑、电缆沟抹灰粉刷、电缆沟压顶梁模板安装。二次舱设备进场吊装就位。储能站东南侧土方回填电缆支架加工。  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |