**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 19 日　 天气：多云

星期： 二 温度: 4--14℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查电缆沟沟底找坡，要求必须按照设计3%0的坡度找坡，避免后期积水  检查电缆沟压顶梁模板安装，要求控制好梁截面，做好模板之间缝隙。  电气单位加工电缆支架，要求尺寸符合要求，焊接牢固，焊渣清理干净，并刷涂防锈漆。 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟沟底找坡  电缆支架加工。 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |