**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 20 日　 天气：晴

星期： 三 温度: 4--14℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 正常巡视  检查北侧接地焊接，要求保持搭接面积满足要求，焊渣处理干净，观感较好，刷涂防锈漆时不能漏涂。  检查电缆沟压顶浇筑，要求充分振捣，不能出现孔洞、麻面等现象，标高要与图纸设计一致  电气单位加工电缆支架，要求尺寸符合要求，焊接牢固，焊渣清理干净，并刷涂防锈漆。  召开监理例会 | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟压顶浇筑  电缆支架加工  北侧接地环网焊接 |
| **本日现场监理人员** | | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |