**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 7 日　 天气：晴

星期： 四 温度: 5--17℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查木工一次二次设备舱合模施工，要求控制好垂直度，接头无缝隙，加固牢实要求施工单位对已经浇筑好的基础进行养护，并修整表面，保证平整度。合模前检查钢筋绑扎施工，现场还存在少量漏绑现象，要求立即整改，由于板墙模板与钢筋高度持平，不能按照槽钢，与甲方、设计、总包沟通后同意高度增加5厘米以便安装槽钢。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 4、5、7、8#电池舱和PCS舱基础支模钢筋绑扎整改  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |