**监　理　日　志**

日期：2024年 12 月 14日　 天气：晴

星期： 六 温度: -3--6℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查一次设备舱内柜体控制线缆接线施工，和电池舱接线施工，要求按照京能集团工艺标准进行施工。检查光纤熔接施工。检查设备往变电站方向高压电缆敷设施工，要求使用专业吊具和管轮，敷设是保护好电缆绝缘层不受破坏，控制好电缆长度。检查设备之间回填施工，要求底层灰土，分层夯实，不能有建筑垃圾和混凝土渣块。检查电缆沟盖板铺装，要求整齐划一，盖板接缝卡到位，底部粘贴软条，保持盖板平整不晃动。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 设备接线高压电缆敷设场地部分回填电缆沟盖板铺装  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |