旁站监理记录表
工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）        编号：JL-PZ-001
日期及气候：2015年8月19日  晴    	工程地点：新疆吐鲁番七泉湖镇    	
旁站监理的部位及工序： 基础桩浇筑	
旁站监理开始时间： 10：00  	旁站监理结束时间：  11：00 	
施工情况：施工人员到达现场，工器具准备完毕。首先我部人员对孔深孔径进行抽查，经检查合格后由施工方现场负责人作技术交底，然后开始工作。                    
         	
监理情况：
现场对孔深进行抽查，有部分桩孔深度达不到要求，要求施工人员对不合格桩孔进行整改，整改完成报监理验收合格后再进行浇筑。基础桩浇筑前，以每一个子阵为单位拉线，对平行度，垂直度进行调整。调整后开始浇筑，砼由料车运输至浇筑现场，人工浇筑，使用振捣棒振捣密实，人工收平后一个基础桩浇筑完成。
现场浇筑使用机械运转正常，施工工艺等均符合设计要求。	
发生情况:
           孔深达不到设计要求
	
处理意见：
          进行整改，整改完成后报监理部验收合格后再进行浇筑。
	
施工企业：无锡锡安机电设备安装公司

项目经理部：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）部

质检员（签字）：

                    年    月    日	监理企业：常州正衡

项目监理机构：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）监理部

旁站监理人员（签字）：

                      年   月    日