旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-010

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016、5、17 晴 16--32℃ | 工程地点：项目开关站施工现场  |
| 旁站监理的部位或工序：开关站室内电缆沟混凝土浇筑  |
| 旁站监理开始时间：2016、5、17、下午 16:10  | 旁站监理结束时间：2016、5、17下午20：30 |
| 施工情况：  现场施工人员8人，采用C25商砼，一台混凝土泵车，一台振动棒，2名木工及钢筋工配合施工。 |
| 监理情况： 对C25商砼出厂检测报告进行确认，对商砼运输时间进行确认，对试块的制作过程及编号进行监督，对 整个浇筑过程的震动情况进行监督，对整个电缆沟表面标高进行复核，  |
| 发现问题： 浇筑后，电缆沟表面标高误差很大。 |
| 处理意见： 现场监督施工方进行修复，并最后进行复查。 |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。