旁站监理记录表

工程名称：图木舒克市四通新能源第3师45团20MW光伏并网发电项目 编号：JZLB8-013

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2016、5、23 多云 13--25℃ | 工程地点：项目开关站施工工现场  |
| 旁站监理的部位或工序：开关站梁、板、柱混凝土浇筑  |
| 旁站监理开始时间：2016、5、23、上午 9:30  | 旁站监理结束时间：2016、5、23上午11：50 |
| 施工情况：  现场施工人数16人，采用C30商砼，一台混凝土泵车，两台振动棒，一台500KW发电机，梁、板、柱 同时浇筑，一次浇筑完成。   |
| 监理情况： 对满堂架的牢固性进行全面检查，对梁、板、柱的配筋进行检查，对所有预埋管件的材质、型号、位置 进行复核，对C30商砼的出厂检测报告进行确认，对试块的制作过程及编号进行监督，对整个浇筑过程进行 监督，对屋面混凝土浇筑厚度进行抽查，浇筑完成后，对屋面铺设保护薄膜进行监督。 |
| 发现问题： 浇筑过程中发现一框架柱有轻微涨摸现象。 |
| 处理意见： 现场木工立即进行加固修复，基本恢复正常。  |
| 备注： |
|  施工项目部：  质 检 员：   日 期： 年 月 日 |   监理项目部：  旁站监理人员： 日 期： 年 月 日 |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。