吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

        质量评估报告

    监理单位（章）：

    总监理工程师：

    单位技术负责人：

常州正衡电力工程监理有限公司华北腾晖七泉湖一期项目(40mwp)监理部
2015年12月

一、工程概况：
    本项目工程装机容量为40.5108MWp，采用分块发电，集中并网方案，并网发电系统由36个发电单元组成。全站共安装TP672P-310W光伏组件130680块，TC1000KS箱式逆变器36台，16进1出型直流汇流箱396台，8进1出型直流汇流箱30台，6进1出型直流汇流箱30台，14进1出型直流汇流箱36台。合计使用1000Kw逆变器36台，S11-1000/35箱式变压器6台，S11-1100/35箱式变压器30台。1-6单元电池板容量约为1.0602MWp，7-36单元电池板容量约为1.13832MWp，组件安装角度为37度。本项目箱式逆变器（两台500Kw逆变器组合），箱式变压器放置在发电单元的中心位置，汇流箱悬挂在阵列支架上，分布在道路两侧。
 本工程并网线路自110Kv交高Ⅱ线113#-114#之间“T”接，起至拟建中利腾晖110Kv汇集站，线路全长约17Km，另在110Kv交高线113#-114#之间新立两基耐张砼杆，以方便本线路“T”接。导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，电压等级为110Kv，单回路设计。全线架设双电线，地线一根采用JLB20A-100铝包钢绞线，另一根采用OPGW-24芯复合光缆，铁塔基础采用砼浇筑基础，地线逐基接地。

二、参建单位：
（1）工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期（40MWp）     
（2）工程性质：新建
（3）工程地点：吐鲁番七泉湖镇
（4）建设单位：吐鲁番华北腾晖光伏发电有限公司
（5）设计单位：青海新能源（集团）有限公司
               新疆中大电力设计有限责任公司 
（6）监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
（7）施工单位：青海金安建设工程有限公司
               无锡市锡安机电设备安装有限公司
               甘肃星河电力工程建设有限公司
               吐鲁番明嘉电力实业有限公司

三、质量评估范围：
    工程开工兼准备阶段、施工招标阶段、“五通一平”阶段、工程施工阶段、调试阶段、试生产、竣工验收及交付生产阶段，参加过程评价和过程达标报优工作。
四、质量评估依据：
  1.《工程测量规范及条文说明》  GB50026—93
  2.《混凝土结构工程施工质量验收规程》  GB50204—2002
  3.《砌筑砂浆配合比设计规格》  JGJ98—2000
  4.《砌体工程施工质量验收规范》  GB50203—2002
  5.《普通混凝土配合比设计规程》  JGJ55—2000
  6.《混凝土质量控制标准》  GB50164—92
  7.《电气装置安装工程质量验收及评定规程》  DL/T5161.1~5161.17 
     —2002
  8.《建筑装饰装修工程施工质量验收规程》  GB50210—2001
  9.《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》  GBJ147—2010
 10.《电器装置安装工程电气设备交接试验标准》   GB50150—2006
 11.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》  GB50168—2006
 12.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》  GB50169—2006
 13.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规 
     范》  GBJ50257—96
 14.《建筑地面工程施工质量验收规范》  GB50209—2010
 15.《建筑工程施工质量评价标准》  GBT50375—2006
 16.《国家重大建设项目文件归档要求与归档整理规范》 DA/T28-2002
 17.《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》  2006版 （建标 
     2006.102号）
 18.《工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》  2002版 （建标 
     2002.219号）
 19.《国家电网公司输变电工程典型施工方法管理规定》 国家电网基 
    建2010 165号
 20.《国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法》 国家电网 
    基建 2010 166号
 21.《国家电网公司输变电工程安全质量管理流动红旗竞赛实施办法》  
国家电网基建 2010 167号
 22.《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》国 
家电网基建 2010 19号
 23.《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工 
作要求》 基建质量 2010 322号
 24.关于应用《国家电网公司输变电工程工艺标准库》的通知 基建质 
    量2010 100号
 25.《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》 （变电站工程分 
    册土建部分、电气部分 送电工程分册）
26.《国家电网公司工程建设质量管理规定》 国家电网基建2006 69号
27、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》 2005版
28、《国家电网公司输变电工程建设强制性条文实施管理规程》   
Q/GDW248-2008
29、《110kv~1000Kv变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》 
    Q/GDW183-2008
30.经批准的工程设计文件、设计图纸等技术资料
31.建设工程相关的合同文件及工程文件

四、质量控制点（W.H.S）设置情况：
依据相关规范及设计蓝图，对本工程质量控制点进行设置，按设置的见证点（W）、待见点（H）及旁站点（S），开展监理业务。对工程质量按程序进行检测验收，对隐蔽工程进行检验确认，对重点部位、关键工序实行旁站监理，按编制的见证取样计划实施见证取样。

五、质量管理体系建立运行、工程质量目标及实施情况：
项目部质量管理组织机构健全，人员配置合理，满足施工和质量管理工作的需要，工程质量方针明确，质量目标细化分解并已落实，强制性条文执行计划完整合理，并已按计划落实执行。施工作业指导文件、工艺文件、交底记录完整齐全，交底与被交底各方签字规范齐全。依据《电力建设施工技术管理导则》编制了各项施工管理制度并实施有效，计量管理制度完善，管理工作有效。在施工过程中，施工项目部、监理项目部和业主项目部按照各自职责认真、严格、有序的进行质量控制与质量管理，整个质量管理体系运行规范有效。

六、工程建设标准强制性条文的执行情况及评估：
审查施工项目部报审的《工程建设标准强制性条文实施细则》，在施工过程中，重点对涉及到强条检查要求的施工工序进行检查并填写相应的检查记录，整个施工过程中未发现违反强条要求的施工工序。

七、施工过程质量控制综述：
  1.审查施工项目部申报的《施工组织设计》及各项施工方案。
  2.审查施工单位资质及本工程项目管理组织机构。
  3.审查特殊工种作业人员的上岗证及人员配备情况。
  4.监督、检查施工质量符合设计、规程、规范及强制性条文要求。
  5.检查施工机械是否运转正常，检查仪器、仪表检验是否有效，数量能否满足本工程施工要求。

八、工程质量监理控制概述：
本工程建设过程中，监理部始终把质量控制与管理作为监理工作中的重中之重，并贯穿于工程建设的全过程，采取事前控制、事中控制与事后控制相结合，并加强事前控制措施，有效的促进工程质量的提高。
1、抓好事前控制，严把工程开工关：
在监理过程中，我们加强事前控制，依据监理合同，工程设计文件和工程建设目标，认真组织编写了《监理规划》和各专业《监理实施细则》等文件，明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。
本工程开工前，我们审查了施工单位提交的《施工组织设计》、《质量验评项目划分表》。本工程质量管理体系，管理人员资质和特种作业人员资质，进场机械和测量仪器设备检验情况及配置数量，均符合有关规定和工程实际要求及需要，对工程测量、定位放线进行现场复核，均符合有关规定。
2、严把原材料、构配件及设备供货商和检测实验单位的资质进行了审查，凡进场材料，首先对质量证明资料和实物外观质量进行检查，没有异议后，监理见证取样并送检测单位检验，检验合格后方可用于工程，有效的保证了施工材料的质量。
3、严格工序检查，强化过程控制：
在施工过程中，我们采取了巡视、平行检验、旁站监理和工序验收相结合的方法强化过程控制，前工序未检验合格不得进入下道工序，有效的控制了各工序的施工质量。根据工程施工中实际情况，及时召开三方参加的工地会议，处理解决施工中出现的问题。
4、加强事后控制，确保工程质量：
    本工程未发生重大质量事故，作为一般质量问题，通过施工单位自检，监理部检查后通知施工单位，及时整改。督促施工单位及时做好并完善整理好各种工程资料，要求施工单位及时做好成品保护，保证整个工程质量符合有关规定要求。

九、检验批、分项、分部工程和单位工程质量核查情况：
1、土建分项工程验收统计：
序号	单位工程名称	分项工程	分项工程验收率	分项工程合格率	
		应验收数	已验收数			
1	箱逆变基础工程	36	36	100%	100%	
2	围栏及大门	2	2	100%	100%	
3	场内外道路	2	2	100%	100%	
4	门卫室	1	1	100%	100%	
5	综合楼	1	1	100%	100%	
6	中控楼	1	1	100%	100%	
7	升压站	10	10	100%	100%	
        2、电气安装项目验收统计：
单位工程	单位工程	分项工程	分项工程	
总数	已验收	验收	优良	应验收	已验收	验收率	
5	5	100%	100%	28	28	100%	
    
    经审查，资料齐全，符合要求。验收合格率100%。资料内容完整、数据准确、签字齐全、可查性强，原材料使用、跟踪管理有可追溯性。
项目监理部根据分项、分部（子分部）、单位工程的质量验收情况认为：本工程施工安装质量满足设计图纸和相关规范、标准的要求，观感质量良好，质量控制资料完整，主要项目的安全和功能检测资料齐全，因此，本工程质量指标达到优良等级。