监理安全会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-HYJY-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 总包办公室 | 会议时间 | 2024.4.28 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王登营 |
| 会议主题**:** | 安全例会 |
| 会议内容；一、现场的安全设施检查1. 应定期检查安全标识、警示牌的设置情况，确保其清晰可见。
2. 对工地现场围挡、临时脚手架及基坑防护等安全设施进行不定期检查，确保其稳固、完好。

二、施工现场清理1. 对施工现场进行清理，保持场地整洁，清除杂物、积水等安全隐患。
2. 现场的施工材料、设备要求堆放整齐，不影响施工作业安全。

三、高处作业防护1. 工人高处作业必须要佩戴安全带，并确保有稳固的立足点。
2. 高处作业应设置安全防护措施，防止工人跌落。

四、机械设备防护1、定期对机械设备进行检查、维护，确保正常运行，消除故障隐患。2、在操作机械设备时，应严格遵守操作规程，确保作业安全。五、用电安全管理1、现场应定期检查电气线路、设备及电箱有可靠接地，确保其完好、无破损。2、严格遵守用电安全规范，禁止私拉乱接、超负荷使用。3、现场道路应保持通畅，下雨天后所有机电设备必须切断电源。4、施工现场必须安排专职电工负责用电安全。六、防火防爆措施 1、施工现场必须配备足够的消防器材，并定期检查有效性。 2、严格控制易燃易爆物品，防止火灾和爆炸事故发生。七、工人安全防护1、应为工人提供符合要求的防护用品。2、定期组织工人进行安全培训，提高工人安全意识和自我保护能力。八、气候条件应对1、春夏季气候多变，要密切关注天气预报，提前做好防范措施。2、在雷雨大风的恶劣条件下及时停止高空、露天焊接等危险作业。九、以上这些安全注意事项只有严格执行落实，才能确保工地安全，保障工人的人身安全和项目的顺利进行。希望各单位管理人员加以重视，共同努力营造一个安全、和谐的施工环境。 |

注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件