旁站监理记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目 编号：ZHJL-PZJL-003

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期及气候：2019年12月01日 | | 工程地点：料场 |
| 旁站监理的部位或工序：支架原材料卸货 | | |
| 旁站监理开始时间：12：30 | | 旁站监理结束时间：16:30 |
| 施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。  2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。  3、采用江苏火蓝电气有限公司  斜梁 C130\*50\*5386 立柱 槽钢焊接 抱箍 R300等  4、10人施工，操作员二名，验货员一名，操作工七名。  5、货车四辆，吊车一台。  6、现场卸货设备配备齐全。  9d2559260cd56fe583c0be53f27bdb4f07a78da5d4f499506db284fbf58b7f  **时间：2019年12月01日上午13:42 时间：2019年12月01日上午14:06**  **地点：光伏区料场 地点：光伏区料场**  **项目名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期） 项目名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）**  **光伏发电项目 光伏发电项目**  **工作内容：光伏区料场支架原材料卸货 工作内容：光伏区料场支架原材料卸货** | | |
| 监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。  2、对现场施工人员进行安全强调。  3、检查机械运转正常。  4、材料型号：斜梁 C130\*50\*5386 立柱 槽钢焊接 抱箍 R300等 | | |
| 发现问题：无 | | |
| 处理意见：无 | | |
| 备 注： | | |
| 施工项目部：四川宝能电力设计有限公司  质 检 员：  日 期： 年 月 日 | 监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司  旁站监理人员：    日 期： 年 月 日 | |

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1份。