安全生产文明施工会议

**工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目 编号:ZHJL-TJDP-AQHY001**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 现场办公室 | 会议时间 | 2020.11.07 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司天津大港一期农业科技大棚项目部 | 主持人 | 于彬 |
| 会议主题**:** | 关于现场安全生产文明施工及环境卫生事宜 | | |
| 依据《建筑工程安全管理条例》  《安全第一、以防为主》  1.本项目承包单位;湖南省工业设备安装有限公司、天津滨海中塘建筑工程有限公司;  2.各单位施工人员进入工地施工现场必须戴好安全帽，在操作中发挥《三宝》作用。人员进场要进行培训及三级教育考试工作。  3.现场机械必须本机本人使用，不经培训、无证不准使用、操作。另外施工单位必须要配备现场专业电工。  4.施工单位现场必须配备专职安全员，配戴安全标识秀章巡视工地现场。监暂违规人员，保证安全生产文明施工及环境卫生工作。  5.施工人员进入施工现场严禁违章作业及酒后上岗，严禁逐追打闹。严禁从事与本职工作无关的事情。必须严格遵守现场安全纪律，服从管理人员指挥。  6.目前施工现场杂草重多，也是秋冬枯草期，很容易发生火灾。施工单位现场必须配置安全警示牌及防火标识牌。  7.施工单位车辆进入工地大门必须减速慢行，注意环境卫生。  8.目前施工人员渐渐增加，人员重多，为了现场施工个人卫生，施工单位必须建设临时侧所。及现场垃圾集中堆放处理工作。  9.施工单位材料进场必须堆放整齐，易然材料必须要有防火措施。及时清理施工现场，做到工完场清。  10.电焊施工焊接角钢容易发生着火，施工单位要配备消防器材，要配备专人监护施工。避免出现火灾发生。  11.目前疫情情况依然存在，各施工单位要做好防预工作，对进场人员必须进行体温测量，出示进场人员健康码。发现问题急时上报工程项目部。及政府部门。  12.临时用电要有三级配电二级保护，必须实行（一机一闸一漏一箱）制，严  禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005  13.施工单位人员上班前要召开安全文明施工交底会议。定期组织防火工作义务教育，建立防火工作档案。  14.编制工程绿色施工方案及工程冬季施工方案。  15.希望施工单位管理人员会后认真落实总结，提高安全生产文明施工意识。为本工程顺利竣工提供有力安全保障。 | | | |

注：本表一式3份，由项目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件