**旁站监理记录**

项目名称：苏垦农发南通分公司（烘干线）0.27MW分布式光伏发电项目 编号：SKQN-HGXGF01-PZJL-001

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2025.4.16 | 工程地点：苏垦农发烘干中心 |
| 旁站监理的部位或工序：电缆沟开挖 |
| 旁站监理开始时间：9：00 | 旁站监理结束时间：17:30 |
| 施工情况：1、施工人员：4人 2、机械： 小型挖机一台。3、电缆沟开挖 |
| 监理情况：1、检查挖机操作人员证件 2、检查电缆沟深度 |
| 发现问题及处理方法：检查时发现电缆沟深度不符合设计要求，已要求施工单位进行整改。 |
| 备注： |
| 项目部： 质检员：  年 月 日 | 项目监理机构 ： 旁站监理人员：  年 月 日  |

**本表一式 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 份。**

 **旁站监理记录**

项目名称：苏垦农发南通分公司（烘干线）0.27MW分布式光伏发电项目

 编号：SKQN-HGXGF01-PZJL-002

|  |  |
| --- | --- |
| 日期及气候：2025.4.22 | 工程地点：苏垦农发烘干中心 |
| 旁站监理的部位或工序：组件吊装 |
| 旁站监理开始时间：8：00 | 旁站监理结束时间：11:00 |
| 施工情况：1、施工人员：8人 2、机械： 25T吨吊车1辆、叉车1台。3、电缆沟开挖 |
| 监理情况：1、检查吊车吊车司机作业人员证件齐全、人证相符（2）吊车型号符合方案，安全装置有效，检验报告在有效期内，钢丝绳、索具状态良好。（3）吊装场地平整，设置警示标志与隔离设施，安排专人警戒、专人指挥。（5）作业人员防护装备佩戴齐全，严格执行“十不吊 ”原则，警戒人员履职到位。 |
| 发现问题及处理方法：无 |
| 备注： |
| 项目部： 质检员：  年 月 日 | 项目监理机构 ： 旁站监理人员：  2025 年 4 月 16 日  |

**本表一式 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 份，项目监理机构存 1 份、承包单位**