表 C.0.1 **工作联系单**

 工程名称：新远东4.4MW光伏发电项目 编号：20151102

|  |
| --- |
| 致： 上海艾能电力工程有限公司（总包单位）  江苏能新光伏科技有限公司（分包单位）  本项目配电房已施工一周，现对现场安全文明工作提出以下要求： 1、进入施工场地必须戴安全帽，未戴帽者不得进入施工场地。2、按安全施工规范，脚手架搭设高度超过2m即为高空作业，作业人员必须戴安全帽并扣安全绳。 3、施工场地设安全警示线，挂警示牌，严禁非工作人员进出场地。同时施工人员不得随意进出厂房。设备及材料吊装必须设警戒线并由专人看护，不得随意进出。汽吊活动半径内严禁人员行走。 4、现场施工严禁吸烟，严禁酒后上工，违者罚款200元/人。 5、现场材料堆放有序，分类明确，现场施工垃圾及时清理干净，保证施工场地整洁。 6、现场材料、设备等设专人看管，确保财产安全。 7、现场接电必须由专业电工处理，各项应由专业人员完成的工作必须具备由具备相应资质的工人操作，并提供相关资质资料报监理部审核。 以上事项望施工单位落实到位，其他未详事项做好自查自纠，确保施工安全文明，顺利完成施工任务。  发文单位（盖章） 负责人（签字）：年 月 日  |