工程联系单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-03-001

致： 山东电力建设第三工程公司

主题：关于施工质量的问题

内容：

根据监理规程验收规范要求，明确指出施工材料进场必须上报项目监理部验收，经监理方验收许可，才可卸货使用。于2015年12月8日，发现一批5×50的镀锌扁铁在进场后，未通知我方监理及业主方人员现场验收，就将材料卸入施工场地。并于2015年12月9日上午经我方监理与业主方人员现场抽检，发现5×50镀锌扁铁镀锌厚度达不到规范要求。现要求贵公司立即将不合格5×50镀锌扁铁材料清出现场，且任何施工材料进场后，立即上报我方监理及业主方人员进行验收，未经我方监理以及业主方人员许可，不准卸货。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：

本表一式3份，由监理单位填写，抄送相关单位。