工程联系函

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFGF-JLLD-10-001

致： 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

主题：关于管桩存在环裂的问题

内容：

监理人员 于2015年11月16日下午到达施工现场，发现15#、16#、18#池塘部分管桩出现环裂现象数量较多。经业主意见特请示研究院给予认证处理意见是否继续使用，具体如以下两种情况：

1、轻微环裂：

（1）桩身环状裂缝小于管桩圆周长1/2的裂缝；

（2）局部破损面小于50mm²的桩；

2、严重环裂：

（1）桩身裂缝圆周圈闭合。

（2）部分管桩环状裂缝已达圆周长的1/2及以上的裂缝。

（3）部分破损面积大于50mm²的桩。

请求中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司技术部门给予回复，谢谢！

附相关照片

监理项目部（章）：

专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式3份，报送业主单位、设计单位、监理单位各一份。