XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

**分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

编号：CZZH-015

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）  主题：现场检查发现的安全隐患及违章。   1. 内容：   通州四建配电楼、办公楼安全隐患及违章   1. 高处墙体抹灰仍有个别人员未佩戴安全带； 2. 办公楼分电箱未做接地保护； 3. 现场文明环境施工较差。   中亚电力   1. 生活区驻地仍存在人走后未关灯的现象。 2. 液化气罐与发电机距离太近存在安全隐患。 3. 电源线搭接不符合安全管理规定。 4. 5#—6#深基坑边缘仍未设置安全警戒线。 5. 吊装作业时未设置安全警示标志。 6. 要求   立即对不规范作业进行整改；      项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。