XJSSGF-B.6-06

**晶盛宜城市武当湖19.9MWp渔光互补**

**分布式光伏发电项目**

监理工作联系**单**

编号：CZZH-020

|  |
| --- |
| 致： 深圳大族能联新能源科技股份有限公司 （施工单位）  主题：关于光伏区接地的相关事宜事宜。  内容：  监理在现场巡视检查过程中，发现光伏区中间10米水道处接地沟挖深不够，只有150mm,不满足设计要求。  要求：施工单位对接地沟重新开挖，经监理验收合格后，进行下到工序施工。        项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。