整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

 编号：HBTH—008

|  |
| --- |
|  **致：青海金安建设工程有限公司**  **主题：关于电缆穿线管埋设深度及组件支架螺栓紧固问题** 内容：今日业主和监理在现场巡视过程中发现22、23、24区组件及支架螺栓部分未紧固到位，1×4mm²光伏电缆穿管过路部分埋设深度不够，不符合设计要求，现要求你单位对所承包工程项目进行全面自检，不符合要求的必须按照规范及图纸要求进行整改，整改完成后必须报业主、监理验收。限三日内整改完成，回复。 项目监理机构（章）：总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。