XJSSGF-B.7-07

晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补

分布式光伏发电项目

监理工程师通知**单**

编号：CZZHTZ-04

|  |
| --- |
| 致：深圳市大族能联新能源科技股份有限公司武当湖水库光伏发电项目部  主题：关于避雷针吊装的相关事宜  内容：升压站避雷针高度24米，距离10KV变压器5米，监理单位要求施工单位吊装前应报专项吊装方案，且应采取可靠的安全措施后，方可吊装；施工单位在没有上报专项方案也没有采取相关措施的情况下强行吊装。监理单位已口头通知建设单位要求处理。  要求：施工单位立即停止吊装作业，否则由此引发的一切责任由施工单位负责。  限 2 工作日内回复。  项目监理机构（章）：  专业监理工程师：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。