**监理通知单**

工程名称：陇县窑岭子20MWp分布式光伏并网发电项目

 编号：LXYL-ZH-TZ—004

|  |
| --- |
|  致：中科恒源（益阳）新能源科技有限公司： 事由：现场电缆敷设回填事项内容：经设计院回复确认，现场所有电缆沟回填时都应铺沙盖砖，前期已回填的电缆沟需进行重新返工，现要求你方尽快完成返工工作；注：每个区域完成铺沙盖砖后通知我监理方进行验收，验收合格后再进行回填；如未经过我方验收便进行回填，经发现后，重新进行返工工作。以上内容我监理部对你方要求尽快给予回复，完成后进行上报。  项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师：  日 期 ：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。