XJSSGF-B.7-07

平陆县100MW农光互补光伏发电项目

监理工程师通知**单**

编号：ZHJL-JLTZ-PL-010

|  |
| --- |
| 致：上海电力安装第一工程有限公司平陆县100MW农光互补光伏发电项目（单位）主题：质量内容：西沟地块光伏场区，监理在抽检过程中，第1方阵发现部份成孔桩深2100，未达到设计深度要求（见图一），要求引孔达到设计深度后报监理验收，否则不得砼浇桩。不得挖山取块石（见图二），如需铺路基，可以外购。（见下图）C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\05e9bda600452df3882b0e7cd6be81e.jpgC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\fb35a58e22dbfbd817ccb28a0bb0df6.jpg  图一 图二限 2 天内整改完成并回复监理项目部。项目监理机构（章）：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 2023/09/16  |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。