**安全活动记录**

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目

编号：YCGF-ZHJL-014

|  |  |
| --- | --- |
| 活动时间 | 2018年8月25日 |
| 活动地点 | 虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目监理项目部 |
| 主持（交底）人 | 苗守明 |
| 内容：      **安全管理措施**   1. 乔集、张集光伏区各发电单元的光伏专用线若被雨水浸泡，要及时撤换，撤换时留下影像资料，把撤换的线缆堆放好，报保险公司，由保险公司确认；已联系好动力电缆厂家、组件厂家对雨水浸泡的电缆、组件进行鉴定，不能使用的，尽快撤换；产生的费用及损失走保险理赔。 2. 乔集、张集光伏区各发电单元的光伏专用线若被雨水浸泡，要及时撤换，撤换时留下影像资料，把撤换的线缆堆放好，报保险公司，由保险公司确认；已联系好动力电缆厂家、组件厂家对雨水浸泡的电缆、组件进行鉴定，不能使用的，尽快撤换；产生的费用及损失走保险理赔   3、任意堆置易燃性垃圾及在厂区内燃烧任何物体，厂区内禁止吸烟，灭火措施要进行验证是否实用。  4、天气炎热提醒施工人员做好防暑措施，以免施工时中暑晕倒。 | |
| 参加人（签字） |  |

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。