**施工现场管理监理检查记录**

**工程名称：**淮安中恒99MW风电项目 **编号：**ZHJL-JLJC-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 河南兴华电力设计有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2020年3月26日 | 检查地点 | 升压站 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 升压站综合楼 |
| 存在问题 | 综合楼：升压站综合楼基础钢筋未进行见证取样送检，就开始施工。 |
| 整改要求 | 现要求施工单位立即停止钢筋制作，等进行见证取样送检合格后，方可开始施工，已下达《监理工程师通知单》002 |
| 检查人 | 梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**施工现场管理监理检查记录**

**工程名称：**淮安中恒99MW风电项目 **编号：**ZHJL-JLJC-002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 河南兴华电力设计有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2020年4月3日 | 检查地点 | 升压站 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 升压站综合楼 |
| 存在问题 | 1. 综合楼：（1）底板钢筋需垫设压块（2）部分基础梁绑筋保护层未达要求，要求施工方垫块处理。
 |
| 整改要求 | 现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。 |
| 检查人 | 梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**施工现场管理监理检查记录**

**工程名称：**淮安中恒99MW风电项目 **编号：**ZHJL-JLJC-003

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 河南兴华电力设计有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2020年4月10日 | 检查地点 | 升压站 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 ☑专项 |
| 施工及检查情况简述 | 升压站综合楼 |
| 存在问题 | 1. 综合楼：基础梁内需将杂物、泥土清理干净。模板制作符合图纸要求。
 |
| 整改要求 | 现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。 |
| 检查人 | 梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |

**施工现场管理监理检查记录**

**工程名称：**淮安中恒99MW风电项目 **编号：**ZHJL-JLJC-004

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 河南兴华电力设计有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2020年4月20日 | 检查地点 | 升压站 |
| 检查类型 | □巡视 □定期 ☑专项 |
| 施工及检查情况简述 | 升压站进场道路施工、及机械 |
| 存在问题 | 升压站进场道路施工进度缓慢，不符合施工合同工期要求 |
| 整改要求 | 已下发《监理工程师通知单》004，要求施工单位增加人员、机械的投入，加快施工进度。。 |
| 检查人 | 梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |