**监理检查记录**

**工程名称：**淮安中恒99MW风电项目 **编号：**ZHJL-JLJC-003

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 河南森源电气股份有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 检查时间 | 2019年12月17日 | 检查地点 | 升压站 | | |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 升压站综合楼构造柱、SVG基础土层及浇筑后的垫层 | | | | |
| 存在问题 | 1. 综合楼构造柱：（1）发现个别钢筋搭接电渣压力焊焊包未达设计要求，要求施工方对其未达要求的搭接钢筋（2）SVG基础浮土需清理，垫层浇筑完毕后个别施工面出现裂纹情况要求施工方进行收面施工。 | | | | |
| 整改要求 | 现要求各施工区域针对以上问题逐一整改完成后，报现场监理进行复验。 | | | | |
| 检查人 | 梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔、王秀宾 | | | 施工项目部  签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期 | | | | |