**施工现场管理监理检查记录**

**工程名称：**淮安中恒99MW风电项目 **编号：**ZHJL-JLJC-005

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 河南兴华电力设计有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 检查时间 | 2020年7月2日 | 检查地点 | | 升压站综合楼室内 | | |
| 检查类型 | ☑巡视 ☑定期 ☑专项 | | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 升压站综合楼室内地板砖铺设，施工人员2人；  室内吊顶，施工人员2人。 | | | | | |
| ed82c1e31cb9dab9e62a261bca86a9c | | | a1a7a2ab2de99338666bb573d7ab757 | | | |
| 存在问题 | 地板砖部分地方铺设存在空鼓现象。 | | | | | |
| 整改要求 | 现要求施工进行整改完成后，报现场监理进行复验。 | | | | | |
| 检查人 | 梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔、王秀宾 | | | | 施工项目部  签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 已进行整改符合要求  整改负责人： 日期：2020年7月2日 | | | | | |
| 复查意见 | 符合要求、合格。  复查人： 日期：2020年7月4日 | | | | | |