**监 理 日 志**

日期： 2017 年 4 月 20 日 天气： 雪转晴

星期： 四 气温： -2~11°

工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理20兆瓦光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监理工作情况 | 巡视现场，办公楼内墙粉刷施工，要求室内外土建施工单位做好保温措施，防止气温过低导致土建施工质量无法保证。要求汇流箱接线，美观牢固可靠。 | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 江苏华能建设工程集团有限公司 | 11#方阵接汇流箱安装，放直流缆及接线施工；  3子阵支架开始安装及支架组件材料散落。  办公楼室内粉刷施工；  3#子阵支架基础浇筑，打孔。 |
| 其他事项 |  | |
| 本现场监理人员 | | 李尚明、熊祖峰 |
| 记录人 | | 熊祖峰 |