**监　理　日　志**

日期：2017　年　12　月　21　日　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　星期四 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　气温：　-1~7℃

工程名称: 江苏淮钢9.8MWp屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查现场精整车间进行组件、导轨、夹具的安装质量情况。   2、测量检查脱磷车间组件边框厚度为35.02毫米刻度，已按设计要求安装执行。mmexport1513849433852 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 施工人员在精整车间进行组件、导轨夹具的安装。 2. 施工人员在脱磷车间安装汇流箱和接线。 | | |
| 其它事项 | 无。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **谢冬林，王强** | |
| **记录人:王强** | | | |  |