监 理 日 志

工程名称：博世力士乐（常州）有限公司2.5兆瓦分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2019 年 12月25 日 星期 3 | 气候 | 阴 | 气温 | 3-10度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 |   |
| 施工方人员动态：施工人员4人，管理人员1人 |
| 施工机械动态: |
| 施工部位进度情况 | 3人安装逆变器电缆接头，1人盖桥架盖板 |
| 检查发现的问题 | 巡视施工现场，检查中发现已做好的电缆接头未做防水，裸露在外，要求施工人员在所有做好的接头用防水布包裹好 |
| 处理措施、意见、结果 | 施工人员把所有安装好的逆变器接头做防水处理 |
| 协调内容或其他 |  |
| 记录人 | 谢冬林 | 总监签阅 |  |