监 理 日 志

工程名称：贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶10.8MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2020 年 3 月6 日 星期 5 | | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 5-13度 |
| 监理人员动态：现场监理员1人 | | | | | |  | | | |
| 施工方人员动态：施工人员9人，管理人员1人 | | | | | |
| 施工机械动态: | | | | | |
| 施工部位  进度情况 | | 1号屋面柠条扩孔,安装导轨，今天完成2000平米。 | | | | | | | |
| 检查发现的问题 | | 巡视中发现有部分Z型支架的密封胶打的太少，安装没有胶溢出，不能保证螺丝眼的密封性，要求施工人员增加打胶量 | | | | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | | 施工人员已按照要求增加打胶量 | | | | | | | |
| 协调内容  或其他 | |  | | | | | | | |
| 记录人 | | | 谢冬林 | | 总监签阅 | |  | | |