监 理 日 志

工程名称**：**华达新能源招远齐山镇150MW农光互补光伏发电项目（一期80MW)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 4 月 24 日 星期 一 | | | 天气 | 多云 | 气温 | 8~20℃ |
| 监理人员动态**：**张献兵、唐树德、陈坤 | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：    预制管桩直径300mm，桩长6米，到场200根。合格证齐全。 | | |
| 施工方人员动态**：**光伏区施工人员6人，升压站施工人员10人，送出线路施工人员8人。 | | | | |
| 施工机械动态**：**挖掘机3台，铲车1台，打桩机1台。 | | | | |
| 施工情况 | | 1. 汪家院、东沟子、许家院光伏区场地平整清理。 2. 升压站围墙砌砖，围墙基础梁模板安装、钢筋绑扎。 3. 送出线路N10塔基开挖,N2塔基基坑基础支模版。 4. 迟家沟打桩施工。 | | | | | |
| 的问题  检查发现 | | 柱子钢筋搭接面积不足。 | | | | | |
| 意见、结果  处理措施、 | | 要求整改完成后方可继续浇筑施工。 | | | | | |
| 或其他  协调内容 | |  | | | | | |
| 记录人**：张献兵、唐树德、陈坤** | | | 总监**：王立杰** | | | | |