### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 5月 2日星期 二 | 气候 | 晴天 | 气温 |  6/22c° |
| 监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证满足要求 | 材料进场: 无 |
| 施工方人员动态:线路塔位人工孔桩68人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:塔位G53定位开挖、G50～55挖孔正常作业 |
| 监理今日工作内容 | 1.现场巡查:G53成孔检查直径1100、桩长10040、设计主筋直径20、数量222.现场安全措施检查:专职安全员履职、安全绳安全爬梯设置、安全交底图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查发现问题及处理措施 | 无 |
| 协调内容或其他 | 塔位41、42征地水土保持相关手续需协调处理 |
| 记录人 |  孙翔 | 总监签阅 | 朱友军 |