###  监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 7月 20 | 气候 | 晴天 | 气温 |  16/32 |
| 监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求 | 材料进场: 无 |
| 施工方人员动态:线路58人 |
| 施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑、吊装设备等满足要求 |
| 施工部位进度情况 | 送出线路:西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续，待开工塔位组立塔:塔位G38、G51汇集站:变坡施工：变坡A~B段挡土墙支模、C~D段土工格栅铺设 |
| 监理今日工作内容 | 1线路现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗2.检查塔位：G38组塔3.检查立塔：塔位G51 |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.塔位组装立塔：部分螺栓松动、预紧度不不符合要求，现场立及整改2督促施工：问题整改回复 |
| 协调内容或其他 | 西固段部分塔位:环保水保手续办理 |
| 记录人 |  孙翔 | 总监签阅 |  胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查塔位组装 | 检查立塔 |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 检查立塔 | 检查变坡 |