**监　理　日　志**

日期： 2024 年 01 月 28 日　 天气： 晴

星期： 日 气温： 6℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 对连退成品库结构加固、搭设脚手架旁站；  现场检查：施工人员高处作业失去保护、施工管理员贺培林，两次从快速卷帘门下通过，工作服不系扣子，给予严厉警告、施工区域下方未布置警戒带，并设监护人进行看守、角磨机切割片破损，施工单位未及时更换、使用自走式高空作业车施工时，作业区域未布置警戒区域及设监护人看守、现场高处作业搭设脚手架时未设置监护人员、施工人员进行切割作业时未佩戴护目镜、施工人员在现场未佩戴安全帽、施工现场上下传递材料未做捆绑固定直接传递，且一次传递较多材料、施工现场高处作业使用扳手时未绑加脱手绳、施工材料摆放不合理，存在材料倾倒可能，由建设单位进行经济考核； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：连退成品库结构加固、搭设脚手架 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **高富海、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |