**监 理 日 志**

**工程名称**：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年10 月 30日 星期 三 | 天气 | 晴 | 气温 | 12℃至20℃ |
| 监理人员动态：1人 | | 材料进场、见证取样、合格情况：  1、管桩进场168根。 | | | |
| 施工方人员动态：11人 | |
| 吊车1台，打桩机2台、挖掘机2台 | |
| 施 进  工 度  部 情  位 况 | 今日施工内容：  光伏区：1、打桩137根。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 1、现场发现问题:大部分施工人员不戴安全帽，管桩桩间高程偏差过大，下发通知单1份要求整改。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 暂无 | | | | |
| 协 或  调 其  内 他  容 | 暂无 | | | | |
| 记录人： | | 总监（总监代表）签阅： | | | |