**监 理 日 志**

**工程名称**：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年10 月 31日 星期 四 | 天气 | 晴转中雨 | 气温 | 12℃至20℃ |
| 监理人员动态：1人 | | 材料进场、见证取样、合格情况：  1、管桩进场190根。 | | | |
| 施工方人员动态：13人 | |
| 打桩机3台、挖掘机3台 | |
| 施 进  工 度  部 情  位 况 | 今日施工内容：  光伏区：1、打桩327根。 | | | | |
| 检 的  查 问  发 题  现 | 1、抽查路边存放的8米管桩，发现个别管桩桩长7885mm，壁厚57，下发通知单1份，要求总包退场处理。 | | | | |
| 处 意  理 见  措 结  施 果 | 暂无 | | | | |
| 协 或  调 其  内 他  容 | 暂无 | | | | |
| 记录人： | | 总监（总监代表）签阅： | | | |