**监 理 日 志**

**工程名称**：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年11 月 08日 星期 五   | 天气 | 阴 | 气温 | 17～11℃ |
| 监理人员动态：2人 | 材料进场、见证取样、合格情况：/  |
| 施工方人员动态：15人 |
| 打桩机3台、挖机4台、推土机1台 |
| 施 进工 度部 情位 况 | 今日施工内容：光伏区：1、88区、54区打桩，共打桩353根2、54区塘口改造 |
| 检 的查 问发 题现 | 54区个别支架桩、桥架桩、逆变器桩高程偏差过大，要求项目经理安排施工人员复核高程，对高程不符合要求的管桩进行改善。 |
| 处 意理 见措 结施 果 | 暂无 |
| 协 或调 其内 他容 | 暂无 |
| 记录人： | 总监（总监代表）签阅： |