**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 13 日　 天气：阴

星期： 三 温度: 10--20℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视检查接地环网焊接，现场发现搭接面积不够，要求施工单位立即整改，再进行焊渣清理，刷涂防腐漆。旁站电池舱吊装，要求现场做好安全施工，设置警戒线和警示标牌，设备吊装时控制好水平。临时道路整理，要求夯实，并铺设钢板，方便吊车和货车行驶。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟砌筑电池舱吊装4台接地环网焊接  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |