**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 18日　 天气：阴天

星期： 一 温度: 9--13℃

工程名称:天合光能光电一期22.5MW/45MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 巡视现场电缆沟压顶浇筑、粉刷，要求表面平整，标高与图纸一致，有开裂的部位进行修补。电缆沟沟底找坡施工，要求按照要求进行3%0的坡度，避免后期积水。顶管施工准备工作，要求严格按照施工方案进行施工，同时做好安全防护工作。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 1、电缆沟抹灰。电缆沟压顶梁浇筑2、顶管准备工作  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |