**监　理　日　志**

日期：2024年 11 月 21 日　 天气：晴

星期： 四 温度: 4--14℃

工程名称:天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 正常巡视验收接地环网焊接施工，满足设计要求，同意回填。检查电缆沟压顶浇筑，要求充分振捣，不能出现孔洞、麻面等现象，标高要与图纸设计一致电气单位盘柜进场验收，要求收集好柜体合格证明，报送监理部。 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | 电缆沟压顶浇筑电缆支架加工盘柜安装就位  |
| **本日现场监理人员** | 朱健康 周飞 |
| **记录人: 朱健康** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 朱健康** |